附件 1 ：采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 图片 | 产品参数 |
| **有氧器材** | | | | | | | | |
| 1 | 跑步机 | / | 台 | 2 | 11599 | 23198 |  | 1、速度范围：0.5-18km/h 2、坡度范围：0-15% 3、电机参数：DC 马达；额定功率 2.5CHP（1850w）； 4、输入功率：1900w 5、减震系统：SUT双跑板 全跑台减震 6、跑台尺寸：520×1450mm 7、跑板规格：厚度 t18mm+t12mm双层跑板 8、跑带规格：厚度 t2.2mm钻石纹 9、主要管材规格：立柱 正椭圆管150×70×t2.0mm；主车架 120×40×t2.0mm矩形管 10、最大人体承重：≤130kg 11、产品颜色：素墨黑 12、快捷按键：开始/暂停、停止、程序切换、速度加减、3、6、9 速度快捷等 13、滚筒：前滚筒直径 60mm/后滚筒直径 60mm 14、手握心率：有 15、其他功能：无人跑空载5分钟自动停机 16、净重： 130kg； 17、其他功能：五分钟空载停机 18、产品尺寸：1960×850×1520 mm |
| 2 | 前驱椭圆机 | / | 台 | 1 | 5699 | 5699 |  | 1、产品尺寸：1582x668x1696(mm) 2、净重：67kg 3、最大承重：120kg 4、飞轮重量：7kg磁控轮 5、输入电压：12V 6、轨道：双轨、耐磨PE 7、曲柄：3pcs 8、训练和性能： 9、电子表：触控面板+LCD背光显示 10、仪表显示：时间/转速/速度/心跳/卡路里/距离/瓦特 11、电子屏幕：5.5英寸屏(126x56mm) 12、lpad架：有 13、阻力系统：电磁控系统 14、阻力等级：24段 15、心率测试：手握心率片侦测 16、步幅：18英寸/457mm |
| 3 | 水阻划船器 | / | 台 | 1 | 5799 | 5799 |  | 1、阻力系统：水阻（手动调节水量大小） 2、阻力大小范围：6-18公斤 3、水箱容量范围：5-11L 4、桨叶：高强度ABS/4桨叶/56cm直径×20cm高 5、车架木料：进口原木（榉木） 6、拉绳：25mm高密度织带（免维护） 7、最大承重：≤150kg 8、坐垫：舒适豪华型一体成型55mm厚坐垫，离地310mm 9、脚踏：可调踏板（可调8段尺码），可调节扣具织带 10、滑轨：1055mm铝合金滑轨，有效行程835mm 11、机台净重：31kg 12、产品尺寸：2100×500×550mm 显示屏参数  1、5英寸LCD显示屏（70×90mm）,装3节5号电池； 仪表显示：次数/时间/距离/卡路里/总次数 |
| 4 | 动感单车 | / | 台 | 1 | 3699 | 3699 |  | 1、Ipad架：有，扶手架上 2、飞轮重量：13Kg飞轮 3、阻力系统：手动下压磁控系统 4、刹车系统：按压式紧急刹车系统，磁铁耐磨橡胶设计 5、传动系统：皮带传动系统 6、车架：平椭圆管+平椭圆管结构，电镀与烤漆双重防锈处理 7、脚踏：φ9/16 铝合金脚踏 Q235+PP 8、曲柄：3pcs 9、把手：多把位把手设计，全包浸塑，可上下调节； 10、座椅：高品质专业骑行透气PU坐垫，可上下、前后调节； 11、传动系统：高品质，耐磨橡胶皮带5PK  12、搬运轮：前置式底管搬运轮。 13、最大承重：125kg 14、净重：41kg 15、产品尺寸：1166\*537\*1214mm |
| **力量器材及配套** | | | | | | | | |
| 5 | 史密斯多功能训练器 | / | 台 | 1 | 29500 | 29500 |  | 颜色 主架黑色银砂纹；护罩闪银黑灰砂纹 净重575kg；毛重710kg 最大人体质量150KG 尺寸规格 钢管厚度2073.5mm×1931mm×2327mm 龙门架平椭120×50×t2.0mm;75×75×t3.0 滑轮调节转动片调节各有23档； 安全管组件和挂钩各有18个档位 配重块；2×100=200KG；最小调节重量5kg，杠铃片80KG. 钢丝绳；￠5.6mm 人本轴承6205 导杆：45#；实心、镀硬铬；规格：￠19×1833mm; 滑杆：5#；实心、镀硬铬；￠30×2057mm； 杠铃杆：65Mn,实心、镀铬；规格￠30×2050mm; |
| 6 | 豪华四人站综合训练器 | / | 台 | 1 | 18800 | 18800 |  | 1、产品尺寸：2550x2430x2115mm（长x宽x高） 2、主支架：平椭50x100xT2.0mm椭圆钢管制造，静电防锈喷涂表面处理工艺 3、导杆：高硬度、高精密直线导轨 4、调校：采用弹簧插销调整 5、保护罩：配重块前后设有钢板安全保护罩 6、配重块：机身自带两组静音包胶配重片，深蹲架标配30KG杠铃片  7、最大人体质量：135KG 8、牵索形式：钢丝绳+滑轮 9、阻力形式：插片配重式+挂片配重式 10、主要功能：胸大肌、三角肌前束、肱三头肌、三角肌、股四头肌、臀大肌、股二头肌、背部肌群、腹直肌、肱二头肌、大腿内外侧肌群 11、规 格 ：2550x2430x2115mm |
| 7 | 调节哑铃凳 | / | 台 | 1 | 4500 | 4500 |  | 1.外形尺寸：1660\*600\*440（长\*宽\*高）  2、锻炼部位：辅助性器材  3、主框架：材质：Q235A；规格：主架平椭40\*120\*2.0t 4、贴地盘：橡胶，规格：175\*120\*23.5  5、管塞：材质：塑料；颜色：黑色  6、整机颜色：黑色银砂纹 |
| 8 | 上斜练习椅 | / | 台 | 1 | 2000 | 2000 |  | 1.外形尺寸 870\*500\*787（长\*宽\*高） 2.唛头要求 以客户要求（中文或英文） 3.主机包装 气泡垫包装 4.运输要求 汽车零担或集装箱（视客户需要） 5.锻炼部位 借用哑铃，杠铃等辅助器械锻炼全身各部位肌肉 6.主框架 材质：Q235A；规格：靠垫支架管平椭120\*40\*t2.0，座垫支架管平椭120\*40\*t2.0。 7.最大载重 150KG 8.座垫 材质：胶合板+EVA+仿皮；颜色：墨绿色 9.类别 S级（商用） 10.机台净重 19KG 11.贴地盘 橡胶，规格：175\*120\*23.5 |
| 9 | 哑铃架（配套哑铃） | / | 台 | 1 | 3800 | 3800 |  | 1、产品尺寸：1430\*582\*863 2、陈列方式：配套2.5KG-15KG各一副，合计105公斤，共六付； |
| 10 | 川奥橡胶地垫 | / | 平米 | 18 | 180 | 3240 |  | 1.材质：高弹性 EPDM/SBR 聚合物；规格：≥500mm\*500mm；厚度：≥20mm； 2、技术参数：（1）环保性：产品成品符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》国家标准要求，总挥发性有机化合物（Tvoc）/(mg/（㎡·h）)≤5.0 ，甲醛/（mg/(㎡·h)）≤0.4，中选单位须在中选后提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章予以佐证；（2）产品主材料EPDM橡胶颗粒按照GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测合格，要求型式检验，其中高聚物总量≥20%，中选单位须在中选后提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章予以佐证； （3）产品主材料EPDM橡胶颗粒依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地标准》、GB/T2423.22-2012《环境试验 试验方法 试验N：温度变化》、GB/T2411-2008《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》的标准，检测耐高低温性（不少于64次循环，总计不少于500小时）后的外观无明显变色、无开裂、无起泡，邵氏硬度A≥50，拉伸强度Mpa≥1，冲击吸收(0℃、23℃、50℃)%≥35,垂直变形/mm≥1，中选单位须在中选后提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章予以佐证；（4）产品主材料EPDM橡胶颗粒依据GB/T22374-2018《地坪涂装材料》、GB/T1410-2006《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》、GB/T19466.3-2004《塑料 差示扫描量热法(DSC)第3部分：熔融和结晶温度及热焓的测定》、GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶　耐臭氧龟裂 静态拉伸试验》在耐酸耐碱（10%硫酸、20%氢氧化钠）的环境浸泡168小时无变色、无起泡、无剥落和耐臭氧（40℃×50pphm×48h）无裂纹，表面电阻≥1010Ω，无熔点均合格，中选单位须在中选后提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章予以佐证。 |
| **运动休闲用品及配套** | | | | | | | | |
| 11 | 红双喜乒乓球桌 | / | 台 | 1 | 5500 | 5500 |  | 1、尺寸：长 2740 宽 1525 高 760mm： 2、弹性：230-260mm；  3、弹性均匀度≦5mm  4、球台稳定性<10  5、台面光折度≦8  重量： 140KG |
| 12 | 卡尔美匹克球拍（每只拍赠3个球） | / | 只 | 10 | 255 | 2550 |  | 产品材质：碳纤维 TPU PU PP |
| 13 | 匹克球架（含网） | / | 套 | 2 | 550 | 1100 |  | 配送30个室内球，10室外球 |
| 14 | 红双喜匹克球室内 | 26孔 | 个 | 50 | 5 | 250 |  |  |
| 15 | 红双喜匹克球室外 | 40孔 | 个 | 30 | 5 | 150 |  |  |
| 16 | 红双喜赛事级匹克球 | 40孔 | 个 | 20 | 12 | 240 |  |  |
| 17 | 匹克球收纳包 | / | 个 | 10 | 55 | 550 |  |  |
| 18 | 友谊乒乓球拍 | 729 | 副 | 4 | 200 | 800 |  | 两付横拍，两付直拍 |
| 19 | 红双喜乒乓球 | 三星 | 盒 | 3 | 40 | 120 |  | 一盒十个球装。 |
| 20 | 台球杆 | / | 只 | 12 | 150 | 1800 |  | 包含球杆十只，长短架杆各一只。 |
| 21 | 电子飞镖 | / | 只 | 60 | 22 | 1320 |  | 配送尾翼和针各120个。 |
| 22 | 布尔登羽毛球拍 | / | 只 | 10 | 150 | 1500 |  |  |
| 23 | 兰鸡羽毛球 | / | 桶 | 5 | 60 | 300 |  |  |
| 24 | 比赛跳绳 | / | 条 | 16 | 50 | 800 |  | 绳长2.8米手柄为钢制，内带360°旋转，整体钢丝绳结构 |
| 25 | 红双喜乒乓球挡板 | 挡板 | 个 | 10 | 200 | 2000 |  | 1、产品规格： 750×1400mm； 2、毛重： 1.563kg； 3、产品特点：牛津材质，铁管T型脚可折叠； 4、底板材质：钢管牛津布 |
| 26 | 瑜伽垫 | 瑜伽垫 | 个 | 5 | 90 | 450 |  | TPE材质，双色双面，无任何异味。1830\*610\*6mm带孔 |
| 27 | 瑜伽镜面 | / | ㎡ | 27 | 200 | 5400 |  | 镜子落地2.2米，长度12米 |
| 28 | 可收纳移动折叠屏风 | / | 米 | 12 | 220 | 2640 |  | 莫兰迪色屏风，10扇防透纯色奶油白（4米宽，1.8米高），合计三扇 |
| 29 | 运动地胶 | 4.6mm | 平米 | 375 | 110 | 41250 |  | 1.总厚度:4.6mm±0.1mm;耐磨层厚度>1.3mm 2.抗滑值:80-110; 3、苯≤0.1(mg/（㎡.h）； 4、甲苯、二甲苯和乙苯总和≤1.0(mg/（㎡.h）； 总挥发性有机化合物（TVOC）：≤3.8mg/(m2·h)； 5、有害物质含量4,4'-二氨基-3，3’-二氯二苯甲烷（MOCA）：未检出； 6.拉伸强度≥0.7MPa 7.气味等级≤3级 8.为保证产品的稳定性，所投产品经过不低于3000h紫外线照射试验后，邵氏硬度符合GB/T 22517.4标准：50-90（邵A，度）； 9、所投产品在模拟自然环境后不低于3000h后，垂直变形符合GB 36246-2018：0.6-3.0mm； 10.所投产品在模拟自然环境后不低于3000h后，外观符合GB 36246-2018检测标准，表面无龟裂、无气泡、塑化不良、无颠痕、无毛刺、无扭曲、翘曲等现象； 中选单位须在中选后提供国家认可的第三方质量认证机构出具的认证证书复印件并加盖生产厂商公章。 |
| 30 | 闽星台球桌 | / | 台 | 1 | 15500 | 15500 |  | 配置1、I字型1.2毫米钢库，机械牛皮压模袋口，4.0厘米精磨青石板松木大板实木下架配塑钢腿。 2、利百文双红线台尼1张，球杆8只，，国产A级台球2副，台球杆收纳架两套，东方之星桌球器1套。 |
| **合计金额（含税，运输安装等费用 ）：(大写) 壹拾捌万肆仟肆佰伍拾伍圆** | | | | | | | | **￥184,455.00** |

注：中选单位须在中选后提供国家认可检测机构出具的检测报告或国家认可的第三方质量认证机构出具的认证证书复印件并加盖生产厂商公章。

附件 2 ：比选申请文件格式

比选申请书

三明市城市建设投资集团有限公司（比选人）：

1.经研究并充分理解三明市中心血站技术业务用房建设项目健身器材及健身配套设施采购比选公告的各项条款及要求后，我公司对你公司的三明市中心血站技术业务用房建设项目健身器材及健身配套设施采购比选提出申请。我公司将接受并遵守比选公告所规定的各项条款，并提供以下比选申请文件：

（1）比选申请人基本情况表；

1. 授权委托书（如有）。

2.我公司承诺如下：

（1）我公司及其拟派出的人员未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况或处于从业限制期限内。

（2）我公司在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内按照比选公告规定及要求与比选人签订合同，并按清单向比选人提供所需货物；

（3）我公司所提交信息材料、比选材料、证明文件真实可靠，并对其真实性承担相应的法律责任。

联系地址：

联系人：

联系电话：

比选申请人：（盖单位公章）

            日期： 年 月 日

**2-1.比选申请人基本情况表**

**比选申请人基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比选申请人全称 |  | | |
| 资质等级及业务范围 |  | | |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 比选申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 职工人数 |  |
| 基本情况简介： | | | |

比选申请人： （*盖单位公章*）

法定代表人或其委托代理人： （*签字或盖章*）

日期： 年 月 日

**★注意：**

**1.须附上营业执照复印件、法定代表人身份证复印件，并加盖单位公章；**

**2.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准；否则为证书无效进行评定。**

**2-2.授权委托书（如有）**

授权委托书

本人 （姓名）系 （比选申请人名称）的法定代表人，现授权委托我公司职工 （姓名）、 （身份证号码）为我公司全权代理人，以本公司名义参加 （比选项目名称）为比选活动。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我公司均予以承认。

申请单位：  （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日

**★注意：**

**1.比选申请人须提供委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。**

附件 3 ：报价函格式

报价函

|  |  |
| --- | --- |
| 比选项目名称 |  |
| 比选申请人名称 |  |
| 报价（含税） | 人民币（大写） 元整（小写：¥ ） |
| 服务期限 |  |
| 备注 | 后附分项报价表 |

申请单位：  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日

**★注意：**

1. **报价函（含分项报价表）应独立密封。**
2. **封套密封处应加盖比选申请人单位公章，并在封套上注明：①比选项目名称；②比选申请人名称；③“报价函”字样；④“在 年 月 日 时 分（比选公告规定的比选时间）前不准启封”字样。**

分项报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 图片 | 产品参数 |
| **有氧器材** | | | | | | | | |
| 1 | 跑步机 | / | 台 | 2 |  |  |  | 1、速度范围：0.5-18km/h 2、坡度范围：0-15% 3、电机参数：DC 马达；额定功率 2.5CHP（1850w）； 4、输入功率：1900w 5、减震系统：SUT双跑板 全跑台减震 6、跑台尺寸：520×1450mm 7、跑板规格：厚度 t18mm+t12mm双层跑板 8、跑带规格：厚度 t2.2mm钻石纹 9、主要管材规格：立柱 正椭圆管150×70×t2.0mm；主车架 120×40×t2.0mm矩形管 10、最大人体承重：≤130kg 11、产品颜色：素墨黑 12、快捷按键：开始/暂停、停止、程序切换、速度加减、3、6、9 速度快捷等 13、滚筒：前滚筒直径 60mm/后滚筒直径 60mm 14、手握心率：有 15、其他功能：无人跑空载5分钟自动停机 16、净重： 130kg； 17、其他功能：五分钟空载停机 18、产品尺寸：1960×850×1520 mm |
| 2 | 前驱椭圆机 | / | 台 | 1 |  |  |  | 1、产品尺寸：1582x668x1696(mm) 2、净重：67kg 3、最大承重：120kg 4、飞轮重量：7kg磁控轮 5、输入电压：12V 6、轨道：双轨、耐磨PE 7、曲柄：3pcs 8、训练和性能： 9、电子表：触控面板+LCD背光显示 10、仪表显示：时间/转速/速度/心跳/卡路里/距离/瓦特 11、电子屏幕：5.5英寸屏(126x56mm) 12、lpad架：有 13、阻力系统：电磁控系统 14、阻力等级：24段 15、心率测试：手握心率片侦测 16、步幅：18英寸/457mm |
| 3 | 水阻划船器 | / | 台 | 1 |  |  |  | 1、阻力系统：水阻（手动调节水量大小） 2、阻力大小范围：6-18公斤 3、水箱容量范围：5-11L 4、桨叶：高强度ABS/4桨叶/56cm直径×20cm高 5、车架木料：进口原木（榉木） 6、拉绳：25mm高密度织带（免维护） 7、最大承重：≤150kg 8、坐垫：舒适豪华型一体成型55mm厚坐垫，离地310mm 9、脚踏：可调踏板（可调8段尺码），可调节扣具织带 10、滑轨：1055mm铝合金滑轨，有效行程835mm 11、机台净重：31kg 12、产品尺寸：2100×500×550mm 显示屏参数  1、5英寸LCD显示屏（70×90mm）,装3节5号电池； 仪表显示：次数/时间/距离/卡路里/总次数 |
| 4 | 动感单车 | / | 台 | 1 |  |  |  | 1、Ipad架：有，扶手架上 2、飞轮重量：13Kg飞轮 3、阻力系统：手动下压磁控系统 4、刹车系统：按压式紧急刹车系统，磁铁耐磨橡胶设计 5、传动系统：皮带传动系统 6、车架：平椭圆管+平椭圆管结构，电镀与烤漆双重防锈处理 7、脚踏：φ9/16 铝合金脚踏 Q235+PP 8、曲柄：3pcs 9、把手：多把位把手设计，全包浸塑，可上下调节； 10、座椅：高品质专业骑行透气PU坐垫，可上下、前后调节； 11、传动系统：高品质，耐磨橡胶皮带5PK  12、搬运轮：前置式底管搬运轮。 13、最大承重：125kg 14、净重：41kg 15、产品尺寸：1166\*537\*1214mm |
| **力量器材及配套** | | | | | | | | |
| 5 | 史密斯多功能训练器 | / | 台 | 1 |  |  |  | 颜色 主架黑色银砂纹；护罩闪银黑灰砂纹 净重575kg；毛重710kg 最大人体质量150KG 尺寸规格 钢管厚度2073.5mm×1931mm×2327mm 龙门架平椭120×50×t2.0mm;75×75×t3.0 滑轮调节转动片调节各有23档； 安全管组件和挂钩各有18个档位 配重块；2×100=200KG；最小调节重量5kg，杠铃片80KG. 钢丝绳；￠5.6mm 人本轴承6205 导杆：45#；实心、镀硬铬；规格：￠19×1833mm; 滑杆：5#；实心、镀硬铬；￠30×2057mm； 杠铃杆：65Mn,实心、镀铬；规格￠30×2050mm; |
| 6 | 豪华四人站综合训练器 | / | 台 | 1 |  |  |  | 1、产品尺寸：2550x2430x2115mm（长x宽x高） 2、主支架：平椭50x100xT2.0mm椭圆钢管制造，静电防锈喷涂表面处理工艺 3、导杆：高硬度、高精密直线导轨 4、调校：采用弹簧插销调整 5、保护罩：配重块前后设有钢板安全保护罩 6、配重块：机身自带两组静音包胶配重片，深蹲架标配30KG杠铃片  7、最大人体质量：135KG 8、牵索形式：钢丝绳+滑轮 9、阻力形式：插片配重式+挂片配重式 10、主要功能：胸大肌、三角肌前束、肱三头肌、三角肌、股四头肌、臀大肌、股二头肌、背部肌群、腹直肌、肱二头肌、大腿内外侧肌群 11、规 格 ：2550x2430x2115mm |
| 7 | 调节哑铃凳 | / | 台 | 1 |  |  |  | 1.外形尺寸：1660\*600\*440（长\*宽\*高）  2、锻炼部位：辅助性器材  3、主框架：材质：Q235A；规格：主架平椭40\*120\*2.0t 4、贴地盘：橡胶，规格：175\*120\*23.5  5、管塞：材质：塑料；颜色：黑色  6、整机颜色：黑色银砂纹 |
| 8 | 上斜练习椅 | / | 台 | 1 |  |  |  | 1.外形尺寸 870\*500\*787（长\*宽\*高） 2.唛头要求 以客户要求（中文或英文） 3.主机包装 气泡垫包装 4.运输要求 汽车零担或集装箱（视客户需要） 5.锻炼部位 借用哑铃，杠铃等辅助器械锻炼全身各部位肌肉 6.主框架 材质：Q235A；规格：靠垫支架管平椭120\*40\*t2.0，座垫支架管平椭120\*40\*t2.0。 7.最大载重 150KG 8.座垫 材质：胶合板+EVA+仿皮；颜色：墨绿色 9.类别 S级（商用） 10.机台净重 19KG 11.贴地盘 橡胶，规格：175\*120\*23.5 |
| 9 | 哑铃架（配套哑铃） | / | 台 | 1 |  |  |  | 1、产品尺寸：1430\*582\*863 2、陈列方式：配套2.5KG-15KG各一副，合计105公斤，共六付； |
| 10 | 川奥橡胶地垫 | / | 平米 | 18 |  |  |  | 1.材质：高弹性 EPDM/SBR 聚合物；规格：≥500mm\*500mm；厚度：≥20mm； 2、技术参数：（1）环保性：产品成品符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》国家标准要求，总挥发性有机化合物（Tvoc）/(mg/（㎡·h）)≤5.0 ，甲醛/（mg/(㎡·h)）≤0.4，中选单位须在中选后提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章予以佐证；（2）产品主材料EPDM橡胶颗粒按照GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测合格，要求型式检验，其中高聚物总量≥20%，中选单位须在中选后提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章予以佐证； （3）产品主材料EPDM橡胶颗粒依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地标准》、GB/T2423.22-2012《环境试验 试验方法 试验N：温度变化》、GB/T2411-2008《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》的标准，检测耐高低温性（不少于64次循环，总计不少于500小时）后的外观无明显变色、无开裂、无起泡，邵氏硬度A≥50，拉伸强度Mpa≥1，冲击吸收(0℃、23℃、50℃)%≥35,垂直变形/mm≥1，中选单位须在中选后提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章予以佐证；（4）产品主材料EPDM橡胶颗粒依据GB/T22374-2018《地坪涂装材料》、GB/T1410-2006《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》、GB/T19466.3-2004《塑料 差示扫描量热法(DSC)第3部分：熔融和结晶温度及热焓的测定》、GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶　耐臭氧龟裂 静态拉伸试验》在耐酸耐碱（10%硫酸、20%氢氧化钠）的环境浸泡168小时无变色、无起泡、无剥落和耐臭氧（40℃×50pphm×48h）无裂纹，表面电阻≥1010Ω，无熔点均合格，中选单位须在中选后提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章予以佐证。 |
| **运动休闲用品及配套** | | | | | | | | |
| 11 | 红双喜乒乓球桌 | / | 台 | 1 |  |  |  | 1、尺寸：长 2740 宽 1525 高 760mm： 2、弹性：230-260mm；  3、弹性均匀度≦5mm  4、球台稳定性<10  5、台面光折度≦8  重量： 140KG |
| 12 | 卡尔美匹克球拍（每只拍赠3个球） | / | 只 | 10 |  |  |  | 产品材质：碳纤维 TPU PU PP |
| 13 | 匹克球架（含网） | / | 套 | 2 |  |  |  | 配送30个室内球，10室外球 |
| 14 | 红双喜匹克球室内 | 26孔 | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 15 | 红双喜匹克球室外 | 40孔 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 16 | 红双喜赛事级匹克球 | 40孔 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 17 | 匹克球收纳包 | / | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 18 | 友谊乒乓球拍 | 729 | 副 | 4 |  |  |  | 两付横拍，两付直拍 |
| 19 | 红双喜乒乓球 | 三星 | 盒 | 3 |  |  |  | 一盒十个球装。 |
| 20 | 台球杆 | / | 只 | 12 |  |  |  | 包含球杆十只，长短架杆各一只。 |
| 21 | 电子飞镖 | / | 只 | 60 |  |  |  | 配送尾翼和针各120个。 |
| 22 | 布尔登羽毛球拍 | / | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 23 | 兰鸡羽毛球 | / | 桶 | 5 |  |  |  |  |
| 24 | 比赛跳绳 | / | 条 | 16 |  |  |  | 绳长2.8米手柄为钢制，内带360°旋转，整体钢丝绳结构 |
| 25 | 红双喜乒乓球挡板 | 挡板 | 个 | 10 |  |  |  | 1、产品规格： 750×1400mm； 2、毛重： 1.563kg； 3、产品特点：牛津材质，铁管T型脚可折叠； 4、底板材质：钢管牛津布 |
| 26 | 瑜伽垫 | 瑜伽垫 | 个 | 5 |  |  |  | TPE材质，双色双面，无任何异味。1830\*610\*6mm带孔 |
| 27 | 瑜伽镜面 | / | ㎡ | 27 |  |  |  | 镜子落地2.2米，长度12米 |
| 28 | 可收纳移动折叠屏风 | / | 米 | 12 |  |  |  | 莫兰迪色屏风，10扇防透纯色奶油白（4米宽，1.8米高），合计三扇 |
| 29 | 运动地胶 | 4.6mm | 平米 | 375 |  |  |  | 1.总厚度:4.6mm±0.1mm;耐磨层厚度>1.3mm 2.抗滑值:80-110; 3、苯≤0.1(mg/（㎡.h）； 4、甲苯、二甲苯和乙苯总和≤1.0(mg/（㎡.h）； 总挥发性有机化合物（TVOC）：≤3.8mg/(m2·h)； 5、有害物质含量4,4'-二氨基-3，3’-二氯二苯甲烷（MOCA）：未检出； 6.拉伸强度≥0.7MPa 7.气味等级≤3级 8.为保证产品的稳定性，所投产品经过不低于3000h紫外线照射试验后，邵氏硬度符合GB/T 22517.4标准：50-90（邵A，度）； 9、所投产品在模拟自然环境后不低于3000h后，垂直变形符合GB 36246-2018：0.6-3.0mm； 10.所投产品在模拟自然环境后不低于3000h后，外观符合GB 36246-2018检测标准，表面无龟裂、无气泡、塑化不良、无颠痕、无毛刺、无扭曲、翘曲等现象； 中选单位须在中选后提供国家认可的第三方质量认证机构出具的认证证书复印件并加盖生产厂商公章。 |
| 30 | 闽星台球桌 | / | 台 | 1 |  |  |  | 配置1、I字型1.2毫米钢库，机械牛皮压模袋口，4.0厘米精磨青石板松木大板实木下架配塑钢腿。 2、利百文双红线台尼1张，球杆8只，，国产A级台球2副，台球杆收纳架两套，东方之星桌球器1套。 |
| **合计金额（含税，运输安装等费用 ）：(大写)** | | | | | | | | **￥** |

注：中选单位须在中选后提供国家认可检测机构出具的检测报告或国家认可的第三方质量认证机构出具的认证证书复印件并加盖生产厂商公章。