附件1

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称：实验仪器设备清单** |  |
| **检测项目** | **序号** | **设备名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | 备注 |
| **水泥、掺合料** | 1 | 微机控制电液伺服水泥抗折抗压一体机试验机 | DYE-300B(0.5级） | 台 | 1 | 8立柱 |
| 2 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 台 | 1 |  |
| 3 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-20 | 台 | 1 | 新标准带建材院检验证书 |
| 4 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 台 | 1 | 板带6条筋 |
| 5 | 水泥胶砂试体振实台 | ZT-20 | 台 | 1 | 新标准带建材院检验证书 |
| 6 | 水泥砼恒温恒湿养护箱 | YH-40B | 台 | 1 |  |
| 7 | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-150 | 台 | 1 |  |
| 8 | 水养护箱 | HBY-30 | 台 | 1 |  |
| 9 | 水泥室恒温恒湿控制器 | 温度20±2，湿度≥50 | 台 | 1 |  |
| 10 | 比表面积恒温恒湿控制器 | 温度20±2，湿度≤50 | 台 | 1 |  |
| 11 | 加湿器（水泥室） | / | 台 | 1 |  |
| 12 | 除湿机（比表面积室） | / | 台 | 1 |  |
| 13 | 勃氏透气比表面积仪 | FBT-9 | 台 | 1 | 全自动 |
| 14 | 电子天平 | （0～1000）g | 台 | 2 |  |
| 15 | 抗压夹具 | (40×40)mm | 台 | 1 |  |
| 16 | 沸煮箱 | FZ-31A | 台 | 1 |  |
| 17 | 恒温水槽 | THD-0506 | 台 | 1 |  |
| 18 | 分析天平 | 200g，精度0.0001g | 台 | 2 |  |
| 19 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 台 | 1 |  |
| 20 | 雷氏夹 | (30×30)mm | 台 | 10 |  |
| 21 | 游标卡尺 | (0～600)mm | 把 | 2 |  |
| 22 | 水泥标准稠度凝凝结仪 | / | 台 | 1 |  |
| 23 | 维卡仪试摸 | / | 个 | 10 |  |
| 24 | 25mm的直边刀 | / | 把 | 2 |  |
| 25 | 长把勺 | / | 把 | 2 |  |
| 26 | 0.9mm方孔筛 | 0.9mm | 个 | 2 |  |
| 27 | 玻璃板 | 边长80mm、厚度4mm-5mm | 块 | 20 |  |
| 28 | 玻璃板 | 边长100mm、厚度4mm-5mm | 块 | 20 |  |
| 29 | 播料器 | 长、短 | 把 | 2 |  |
| 30 | 干燥器 | 直径210 | 个 | 2 |  |
| 31 | 变色硅胶 |  | 瓶 | 10 |  |
| 32 | 金属刮平尺 | / | 把 | 2 |  |
| 33 | 李氏瓶 | / | 个 | 6 |  |
| 34 | 量水器 | 170mL | 个 | 5 | 含架子及管 |
| 35 | 量水器 | 225mL | 个 | 5 |  |
| 36 | 滤纸 | 符合GB/T1914的中速滤纸 | 盒 | 2 |  |
| 37 | 秒表 |  | 个 | 10 | 电子 |
| 38 | 烧杯 | 200mL | 个 | 10 |  |
| 39 | 试验筛 | 45um | 个 | 10 | 星球 |
| 40 | 试验筛 | 80um | 个 | 10 |  |
| 41 | 水泥试摸 | (40×40×160)mm | 组 | 10 |  |
| 42 | 干湿温度计 | (0～50)℃ | 个 | 8 |  |
| 43 | 玻璃温度计（短） | (0～50)℃ | 个 | 5 |  |
| 44 | 无水煤油 | / | kg | 5 |  |
| **水泥、掺合料** | 45 | 小刀 | / | 把 | 10 |  |
| 46 | 13检查器 | / | 个 | 2 |  |
| 47 | 24检查器 | / | 个 | 2 |  |
| 48 | 水泥留样桶 | 200\*250mm | 个 | 100 |  |
| 49 | ISO标准砂 | / | 袋 | 5 |  |
| 50 | 粉煤灰用中级砂 | / | 袋 | 2 |  |
| 51 | 矿渣粉用对比水泥 | 5kg | 桶 | 1 |  |
| 52 | 粉煤灰用对比水泥 | 5kg | 桶 | 1 |  |
| 53 | 粒化高炉矿渣粉用细度和比表面积用标准样 | / | 瓶 | 2 |  |
| 54 | 水泥胶砂流动度标准样品 |  | 瓶 | 3 |  |
| 55 | 比表面积用标准物质 | / | 瓶 | 10 |  |
| **钢材、预应力钢绞线、锚夹具** | 56 | 微机控制电液伺服万能试验机 | WES-100B | 台 | 1 |  |
| 57 | 微机控制电液伺服万能试验机 | WES-600B | 台 | 1 |  |
| 58 | 微机控制电液伺服万能试验机 | WES-1000B | 台 | 1 |  |
| 59 | 钢绞线拉伸用铝片 |  | 片 | 100 |  |
| 60 | 钢筋反向弯曲试验机 | GW-40B | 台 | 1 |  |
| 61 | 弯曲压头 | 直径3-320mm | 套 | 1 |  |
| 62 | 残余变形测量仪 |  | 套 | 1 |  |
| 63 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-3A | 台 | 1 |  |
| 64 | 钢筋标距仪 | / | 台 | 1 |  |
| 65 | 钢筋打点机 | / | 台 | 1 |  |
| 66 | 引伸计（RP0.2测试用） | / | 台 | 1 | 残余变形 |
| 67 | 引伸计（测试钢绞线弹性模量用） | / | 台 | 1 |  |
| 68 | 电子天平 | BH-30 | 台 | 1 |  |
| 69 | 钢筋切割机 | / | 台 | 1 |  |
| 70 | 钢筋磨平机 | / | 台 | 1 |  |
| 71 | 钢直尺 | (0～600)mm | 把 | 5 |  |
| 72 | 数显卡尺 | （0～300）mm | 把 | 5 |  |
| 73 | 玻璃温度计（烘箱用） | (0～300)℃ | 把 | 10 |  |
| 74 | 玻璃温度计（钢筋室用） | (0～50)℃ | 把 | 1 |  |
| 75 | 微机控制电液伺服松弛试验机 | WSC-300 | 台 | 1 |  |
| 76 | 扭力扳手 | 0-100UM | 把 | 2 |  |
| 77 | 百分表 | 0-10mm | 块 | 2 |  |
| 78 | 塞尺 | 0.02-1.0 | 台 | 2 |  |
| 79 | 宽座角尺 | 标准 | 把 | 2 |  |
| 80 | 洛氏硬度计 | HR-150 | 台 | 2 |  |
| 81 | 微机控制电液伺服静载锚固试验机 | MGW-6500 | 台 | 1 |  |
| **砂石集料** | 82 | 震击式两用振摆筛选机 | ZBSX-92A | 台 | 1 |  |
| 83 | 新标准方孔砂石筛 | (0.075-9.5)mm | 套 | 1 |  |
| 84 | 新标准方孔石子筛 | （2.36～90）mm | 套 | 1 |  |
| 85 | 针、片状规准仪 | / | 台 | 1 |  |
| 86 | 石子漏斗 | / | 台 | 1 |  |
| 87 | 砂子漏斗 | / | 台 | 1 |  |
| 88 | 公路石子压碎仪 | (Φ150×125)mm | 个 | 1 |  |
| 89 | 砂子压碎值指标测定仪 | / | 个 | 1 |  |
| 90 | 数显搅拌机 | DSX-120 | 台 | 1 |  |
| 91 | 饱和面干试模 | / | 个 | 1 |  |
| **砂石集料** | 92 | 电子台秤 | （100kg) | 个 | 1 |  |
| 93 | 电子天平 | （0-20kg） | 个 | 1 |  |
| 94 | 电子天平 | （0-15kg） | 个 | 1 |  |
| 95 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-2 | 台 | 1 |  |
| 96 | 钢直尺 | (0～600)mm | 把 | 1 |  |
| 97 | 李氏比重瓶 | 250mL | 个 | 2 |  |
| 98 | 容量筒 | 1-30L | 套 | 1 | 加厚 |
| 99 | 玻璃板 | 500mm×500mm | 个 | 1 |  |
| 100 | 玻璃板 | 300mm×300mm | 个 | 1 |  |
| 101 | 三角瓶 | 300mL | 个 | 6 |  |
| 102 | 广口瓶 | 1L | 个 | 2 |  |
| 103 | 带塞磨口瓶 | 1L | 个 | 2 |  |
| 104 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 2 |  |
| 105 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 2 |  |
| 106 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 2 |  |
| 107 | 烧杯 | 200mL | 个 | 6 |  |
| 108 | 烧杯 | 800mL | 个 | 4 |  |
| 109 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 4 |  |
| 110 | 酸式废液桶 | 30L | 个 | 1 |  |
| 111 | 碱式废液桶 | 30L | 个 | 1 |  |
| 112 | 保险柜（危险品储存柜） | / | 个 | 1 |  |
| 113 | 化学试剂柜 | / | 个 | 1 | PP |
| 114 | 化学溶液柜 | / | 个 | 1 | PP |
| 115 | 硅胶手套 | / | 个 | 100 |  |
| 116 | 酸式滴定管 | 25mL | 个 | 1 |  |
| 117 | 碱式滴定管 | / | 个 | 1 |  |
| 118 | 试管架 | / | 个 | 1 |  |
| 119 | 滴定管架 | / | 个 | 1 |  |
| 120 | 移液管 | 1mL | 个 | 1 |  |
| 121 | 移液管 | 2mL | 个 | 1 |  |
| 122 | 移液管 | 5mL | 个 | 1 |  |
| 123 | 移液管 | 10mL | 个 | 1 |  |
| 124 | 移液管 | 25mL | 个 | 1 |  |
| 125 | 搪瓷盘 | 300mm×400mm×4cm | 个 | 10 |  |
| 126 | 粗毛刷 | / | 把 | 5 |  |
| 127 | 软毛刷 | / | 把 | 5 |  |
| 128 | 铬酸钾试剂 | 分析纯 | 瓶 | 3 |  |
| 129 | 氯化钠试剂 | 分析纯 | 瓶 | 3 |  |
| 130 | 硝酸银试剂 | 分析纯 | 瓶 | 3 | 100G |
| 131 | 亚甲蓝试剂 | 分析纯 | 瓶 | 3 |  |
| 132 | 玻璃棒 | 400mm长 | 根 | 5 |  |
| 133 | 滤纸 | 中速 | 盒 | 2 |  |
| 134 | 分析天平 | 200g，精度0.0001g | 台 | 1 |  |
| 135 | 分析天平 | 200g，精度0.001g | 台 | 1 |  |
| 136 | 屈臣氏蒸馏水 | 25L | 瓶 | 5 |  |
| **砂石集料** | 137 | 玻璃瓶 | 500mL | 个 | 10 |  |
| 138 | 塑料试剂瓶 | 500mL | 个 | 10 |  |
| **砂浆** | 139 | 砂浆搅拌机 | UZJ-15 | 台 | 1 | 立式 |
| 140 | 砂浆凝结时间测定仪 | ZKS-100 | 台 | 1 | 数显 |
| 141 | 砂浆稠度仪 | SC-145 | 台 | 1 |  |
| 142 | 砂浆密度测定仪 | 1L | 台 | 1 |  |
| 143 | 砂浆分层度仪 |  | 台 | 2 |  |
| 144 | 砂浆保水率试模 | 100\*25mm | 个 | 2 |  |
| 145 | 砂浆塑料试模 | 70.7mm×70.7mm×70.7mm | 个 | 12 |  |
| 146 | 台秤 | 100kg | 台 | 1 |  |
| 147 | 中速滤纸 |  | 盒 | 1 |  |
|  | 148 | 土壤标准击实仪 | 电动 | 台 | 1 |  |
| 149 | 公路土工击实仪 | / | 台 | 1 |  |
| 150 | 数显式土壤液塑限联合测定仪 | LG-100D | 台 | 1 |  |
| 151 | 灌水法试验仪 | GSY-1 型 | 台 | 1 |  |
| 152 | 国家新标准土壤筛 | (0.075～40)mm | 套 | 1 |  |
| 153 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-3 | 台 | 3 |  |
| 154 | 电动相对密度仪 | JDM-2 | 台 | 1 |  |
| 155 | 表面振动压实仪 | BZYS-4212 | 台 | 1 |  |
| 156 | 多功能电动液压脱模器 | 20T | 台 | 1 |  |
| 157 | 台秤 | 50kg | 台 | 1 |  |
| 158 | 电子天平 | 500g | 台 | 1 |  |
| 159 | 电子天平  | 15kg | 台 | 1 |  |
| 160 | 灌砂筒  | Φ 150mm  | 台 | 1 | 新标准  |
| 161 | 灌砂筒  | Φ 200mm  | 台 | 1 | 新标准  |
| 162 | 环刀 | （Φ79.8×20）mm | 个 | 20 |  |
| 163 | 量筒 | 1000mL | 个 | 1 |  |
| 164 | 铝盒 | 70mm×38mm | 个 | 200 |  |
| 165 | 大铝盒 | 能放2kg土 | 个 | 50 |  |
| 166 | 长把勺 | / | 个 | 1 |  |
| 167 | 小号塑料袋 | / | 个 | 500 |  |
| 168 | 大号塑料袋 | 高52cm，宽32cm | 个 | 100 |  |
| **混凝土性能、外加剂** | 169 | 微机控制电液伺服压力试验机 | DYE-2000S | 台 | 1 |  |
| 170 | 标准养护室 | 含5P空调一台，超声波加湿器4台，自动控制仪1台 | 套 | 1 |  |
| 171 | 强制式单卧轴混凝土搅拌机 | SJD60 | 台 | 1 |  |
| 172 | 混凝土试验用振动台 | 1m\*1m | 台 | 1 | 磁力 |
| 173 | 坍落度仪 | (100×200×300)mm | 个 | 1 |  |
| 174 | 砼贯入阻力仪 | HG-80 | 台 | 1 |  |
| 175 | 维勃稠度仪 | HVC-1 | 台 | 1 |  |
| 176 | 混凝土含气量测定仪 | GQC-1 | 台 | 1 |  |
| 177 | 混凝土渗透仪 | HP-4.0 | 台 | 10 |  |
| 178 | 混凝土收缩膨胀仪 | HSP-540 | 台 | 1 |  |
| 179 | 水泥比长仪 | 158 | 台 | 1 |  |
| 180 | 外加剂用基准水泥 |  | 袋 | 4 |  |
| 181 | 压力泌水仪 | SY-2 | 台 | 1 |  |
| **混凝土性能、外加剂** | 182 | 数显酸度计 | PHS-25C | 台 | 1 |  |
| 183 | 扩展度板 | 1.5m×1.5m | 台 | 1 |  |
| 184 | 电子台秤 | 100kg | 台 | 1 |  |
| 185 | 电子天平 | （0～30）kg | 台 | 1 |  |
| 186 | 电子天平 | 200g | 台 | 1 |  |
| 187 | 电子天平 | （0～1000）g | 台 | 1 |  |
| 188 | 钢直尺 | （0～300）mm | 把 | 1 |  |
| 189 | 钢直尺 | （0～1000）mm | 把 | 1 |  |
| 190 | 机械秒表 | 504 | 把 | 1 |  |
| 191 | 容量筒 | 5L | 个 | 1 |  |
| 192 | 泌水用容量筒（带盖） | 5L | 个 | 3 |  |
| 193 | 凝结时间筒（带盖） | 上口直径160mm，下口直径150mm，高度为150mm | 个 | 6 |  |
| 194 | 烧杯 | 200mL | 个 | 3 |  |
| 195 | 量筒 | 250mL | 个 | 3 |  |
| 196 | 截锥圆模 | 上口直径36mm，下口直径60mm，高度为60mm | 个 | 1 |  |
| 197 | 外加剂密度瓶 | 25mL | 个 | 2 |  |
| 198 | 塞尺 | （0.01～1.00）mm | 把 | 1 |  |
| 199 | 游标万能角度尺 | （0～320）° | 把 | 1 |  |
| 200 | 温度计 | （0～50）℃ | 把 | 1 |  |
| 201 | 游标卡尺 | （0～300）mm | 把 | 1 |  |
| 202 | 带盖不锈钢储水桶 | 50L | 把 | 1 |  |
| 203 | 长柄平头铁铲 | / | 把 | 2 |  |
| 204 | 抹刀 | / | 把 | 2 |  |
| 205 | 灰刀 | / | 把 | 2 |  |
| 206 | 混凝土抗压试模 | 150mm×150mm×150mm | 个 | 50 | 加厚 |
| 207 | 混凝土抗压试模（三联） | 100mm×100mm×100mm | 个 | 50 |  |
| 208 | 混凝土抗折试模 | 550mm×150mm×150mm | 个 | 20 |  |
| 209 | 混凝土抗渗试模 | 175mm×185mm×150mm | 个 | 50 |  |
| 210 | 混凝土收缩室自动温湿度控制仪 | FZLX-III | 台 | 1 |  |
| 211 | 氯离子含量快速测定仪 | DCCL-816 | 台 | 1 |  |
| 212 | 混凝土收缩试模 | 515mm×100mm×100mm | 个 | 10 |  |
| **沥青、沥青混合料检验** | 213 | 沥青延伸度测试仪 | LYY-7D | 台 | 1 |  |
| 214 | 电脑沥青软化点仪 | SYD-2806F | 台 | 1 |  |
| 215 | 沥青密度用比重瓶 | / | 个 | 6 |  |
| 216 | 沥青旋转薄膜烘箱 | SYD-3061-85 | 台 | 1 |  |
| 217 | 旋转薄膜试模 | / | 个 | 9 |  |
| 218 | 沥青延度试模 | / | 个 | 6 |  |
| 219 | 沥青软化点试模 | / | 个 | 5 |  |
| 220 | 沥青针入度试验仪 | SZR-6 | 台 | 1 |  |
| 221 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-3 | 台 | 2 |  |
| 222 | 电子秒表 | PC396 | 个 | 1 |  |
| 223 | 电子天平 | （0～15）kg | 台 | 1 |  |
| 224 | 浸水天平 | （0～5）kg | 台 | 1 |  |
| 225 | 多功能电动液压脱模器 | 20T | 台 | 1 |  |
| 226 | 搁板式洛杉矶磨耗机 | DM-II | 台 | 1 |  |
| 227 | 加速磨光机 | JM-III | 台 | 1 |  |
| 228 | 沥青含量离心抽提仪 | DLC-5(3KG) | 台 | 1 |  |
| 229 | 沥青混合料拌和机 | BH-20 | 台 | 1 |  |
| **沥青、沥青混合料检验** | 230 | 沥青混合料恒温式车辙试验机 | HYCZ-1 | 台 | 1 |  |
| 231 | 沥青混合料理论最大相对密度仪 | LM-IV | 台 | 1 |  |
| 232 | 沥青混合料轮碾成型机 | HYCX-1 | 台 | 1 |  |
| 233 | 马歇尔击实仪 | MDJ-IIC | 台 | 1 | 两用 |
| 234 | 沥青路面渗透仪 | / | 台 | 1 |  |
| 235 | 全自动恒温水浴 | HYW-30 | 台 | 1 |  |
| 236 | 数显低温恒温溢流水箱 | CF-C | 台 | 1 |  |
| 237 | 数显全自动马歇尔稳定度测定仪 | LWD-3 | 台 | 1 | 两用 |
| 238 | 标准马歇尔试模 | φ101.6\*63.5mm | 个 | 20 |  |
| 239 | 车辙试模 | 300\*300\*50mm | 个 | 3 |  |
| 240 | 大螺丝刀 | / | 个 | 1 |  |
| 241 | 搪瓷盘 | / | 个 | 10 |  |
| 242 | 小手铲 | / | 个 | 2 |  |
| 243 | 烧杯 | 800mL | 个 | 5 |  |
| 244 | 加热电炉 | / | 台 | 1 |  |
| 245 | 三氯乙烯 | / | 瓶 | 6 |  |
| 246 | 不锈钢脸盆 | / | 个 | 10 |  |
| 247 | 玻璃板 | 150mm×150mm | 个 | 10 |  |
| 248 | 毛刷 | / | 个 | 5 |  |
| 249 | 滑石粉 | / | kg | 1 |  |
| 250 | 甘油 | / | 瓶 | 1 |  |
| 251 | 玻璃温度计 | 0.1 | 个 | 6 |  |
| **砌墙砖** | 252 | 砌墙砖抗压强度试样制备设备搅拌机 | 20L | 台 | 1 |  |
| 253 | 砌墙砖振动台 | ZH·DG-100 | 台 | 1 |  |
| 254 | 垫压板 | 500mm×300mm×20mm厚 | 个 | 2 |  |
| 255 | 砖制样模具 | (265×195×85)mm | 个 | 10 |  |
| 256 | 砖制样模具 | (120×120 ×115)mm | 个 | 10 |  |
| 257 | 砌墙砖抗折夹具 | / | 套 | 1 |  |
| 258 | 游标卡尺 | （0-300）mm | 把 | 1 |  |
| 259 | 砖用卡尺 | ZK-1 | 把 | 1 |  |
| 260 | 钢直尺 | (0～500)mm | 把 | 1 |  |
| 261 | 砌墙砖用净浆材料 | A+B | 袋 | 4 |  |
| **无机结合料、路基路面** | 262 | 无侧限试模 | φ230\*150 | 个 | 26 |  |
| 263 | 路强仪（数显） | TC-20B | 台 | 1 | 200KN |
| 264 | 电子天平 | （0～15）kg | 台 | 1 |  |
| 265 | 公路水准检测器 | JZC-2 | 台 | 1 |  |
| 266 | 混凝土钻孔取芯机 | HZ-20A | 台 | 1 |  |
| 267 | 劈裂夹具 | / | 个 | 1 |  |
| 268 | 路面弯沉仪 | 5.4m | 台 | 2 |  |
| 269 | 摆式摩擦测定仪 | BM-Ⅲ | 台 | 1 | 数显 |
| 270 | 路面构造深度测定仪 | / | 台 | 1 |  |
| 271 | 百分表 | （0～10）mm | 把 | 2 |  |
| 272 | 游标卡尺（长夹头） | （0～300）mm | 把 | 1 |  |
| 273 | 钢卷尺 | 30m | 把 | 1 |  |
| 274 | 钢直尺 | （0～500）mm | 把 | 1 |  |
| **主体结构** | 275 | 楼板厚度检测仪 | LR-H800 | 台 | 1 |  |
| 276 | 钢筋扫描仪校准块 | GTJ-J100 | 套 | 1 |  |
| 277 | 钢卷尺 | 5m | 把 | 1 |  |
| 278 | 手持激光测距仪 | 150m | 台 | 1 |  |
| 279 | 高强混凝土回弹仪 | HT550-A | 台 | 1 |  |
| 280 | 钢直尺 | 300mm | 把 | 1 |  |
| 281 | 校验钢砧 | GZII | 台 | 1 |  |
| 282 | 高强钢砧 | GZI | 台 | 1 |  |
| 283 | 碳化深度测量仪 | LR-TH10 | 台 | 2 |  |
| 284 | 一体式钢筋检测仪 | LR-G200 | 台 | 1 |  |
| 285 | 混凝土钢筋检测仪 | LR-G100 | 台 | 1 | 重复 |
| 286 | 数字回弹仪 | HT225-B | 台 | 4 |  |
| 287 | 混凝土普通回弹仪 | HT225-A | 台 | 1 |  |
| 288 | 锚杆拉拔仪 | LR-10T | 台 | 1 |  |
| 289 | 锚杆拉拔仪 | LR-30T | 台 | 1 |  |
| 290 | 微型锚杆拉拔仪 | LR-5T | 台 | 1 |  |
| 291 | 饰面砖粘结强度检测仪 | LR-6000C | 台 | 1 |  |
| 292 | 胎压计 | 数显加压 | 个 | 1 |  |
| 293 | 大量程百分表 | 0~30mm/0.01mm | 个 | 4 |  |
| 294 | 锚杆拉拔仪配套锚具 | φ6-φ32 | 套 | 1 |  |
| 295 | 锚杆拉拔仪拉杆及转换接头 | 10T | 个 | 1 |  |
| 296 | 锚杆拉拔仪拉杆及转换接头 | 30T | 个 | 1 |  |
| 建筑地基基础工程检测 | 297 | 基桩高应变检测仪（新款） | RSM-PDT(D) | 台 | 1 |  |
| 298 | 静力荷载测试仪（新款） | RSM-JC5（F） | 台 | 3 |  |
| 299 | 多通道超声波检测仪（新款） | RSM-SY7(D) | 台 | 1 |  |
| 300 | 分离式千斤顶 | 320T | 台 | 4 |  |
| 301 | 穿孔涨拉千斤顶 | 50T | 台 | 1 |  |
| 302 | 水平千斤顶 | 50T带球形绞支座（卧式） | 台 | 1 |  |
| 303 | 油泵 | BZ70-1- | 台 | 4 |  |
| 304 | 压力表 | 精密0-60MPa | 台 | 4 |  |
| 305 | 高压油管含快速接头 | 9m | 根 | 4 |  |
| 306 | 高压油管含快速接头 | 12 | 个 | 4 |  |
| 307 | 混凝土切割机 | 双刀 | 台 | 1 |  |
| 308 | 混凝土磨平机 | 双磨头 | 台 | 1 |  |
| 309 | 汽油取芯机 | 13马力 | 台 | 1 |  |
| 310 | 取芯钻头 | 150mm | 个 | 5 |  |
| 建筑钢结构工程检测 | 311 | 电子拉力试验机 | 5000N | 台 | 1 |  |
| 312 | 防水卷材低温柔度试验仪 | DWR-III | 台 | 1 |  |
| 313 | 低温弯折仪 | DW2-120 | 台 | 1 |  |
| 314 | 冲片机 | HD-25A | 台 | 1 |  |
| 315 | 萃取仪 | HD-35 | 台 | 1 |  |
| 316 | 厚度测定仪 | HD-10 | 台 | 1 |  |
| 317 | 热空气老化箱 | YT1213 | 台 | 1 |  |
| 318 | 反射率测定仪 | G84-111 | 台 | 1 |  |
| 319 | 洗涤试验机（耐洗刷测定仪） | QFS | 台 | 1 |  |
| 320 | 天平 | 1000G\0.01G | 台 | 1 |  |
| 321 | 低温试验箱 | 0~-40℃ | 台 | 1 |  |
| 322 | 刮板细度计 | QXD-100 | 套 | 1 |  |
| 323 | 漆膜附着力试验仪 | QFD | 台 | 1 |  |
| 324 | 漆膜柔韧性测定器 | QTB | 台 | 1 |  |
| 325 | 漆膜冲击器 | QCJ | 台 | 1 |  |
| 326 | 恒温恒湿箱 | HWS-200 | 台 | 1 |  |
| 327 | 漆膜弯曲试验器 | QTY-10 | 台 | 1 |  |
| 328 | 初期干燥抗裂试验机 | QKL-2 | 台 | 1 |  |
| 329 | 漆膜干燥时间试验器 | QZS-24 | 台 | 1 |  |
| 330 | 高强螺栓拉伸夹具（楔负载装置） | （含拉杆）一对（共4件）平垫（共10件）带内螺纹的拉力环（共20件）楔负垫块（2件/付，共20件）M20以下为10˚、6˚ M22（含22）以上为4˚、6˚螺母试验的棒芯（共10件) | 套 | 1 |  |
| 331 | 轻便式数字超声探伤仪 | U982S | 台 | 2 |  |
| 332 | 无损检测标准试块 | CSK-IA | 台 | 1 |  |
| 333 | 无损检测标准试块 | RB-2 | 台 | 1 |  |
| 334 | 交流微型磁探伤仪 | CJX-220E | 台 | 1 |  |
| 335 | 涂（镀）层测厚仪 | MC-2000C | 台 | 1 |  |
| 336 | 抗滑移系数检测仪 | SSHY-24 | 台 | 2 |  |
| 337 | 刮板细度计 |  | 台 | 1 |  |
| 338 | 里氏硬度计 | TH-180 | 台 | 1 |  |
| 339 | 冲击试验机 | JB-300B | 台 | 1 |  |
| 340 | 全自动高强螺栓检测仪 | YJZ-500B | 台 | 1 |  |
| 341 | 扭力扳手 | 2000NM | 台 | 8 |  |
| 342 | 焊接检验尺 | HJC40型 | 台 | 3 |  |
| 343 | 数显千分尺 | / | 台 | 5 |  |
| 344 | 粗糙度仪 | 0918 | 台 | 1 |  |
| 345 | 提升力试块 | 45N 20# | 台 | 1 |  |
| 346 | 超声波测厚仪 | MT160 | 台 | 5 |  |
| 347 | 附着力测试仪 | F106---2 | 台 | 1 |  |
| 348 | 便携式X射线探伤机主机 | XXG-2505 | 台 | 1 |  |
| 349 | X射线探伤耗材一套，陶瓷定向型  | 台 | 1 |  |
| 350 | 精密水准仪 | DS05 | 台 | 1 |  |
| 351 | 全站仪 | NTS-332R10 | 台 | 1 |  |