附件 1 ：采购清单一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 不含税单价 | 合计（元） | 图片 |
| 1 | 识别机 | 识别车牌大小范围可达到60像素到400像素。 1.识别车牌亮度、对比度动态范围大；支持识别车牌一定程度的倾斜。 2.支持智能3D降噪、夜间自动增强技术，支持图像预处理技术、宽动态，支持快速连续触发响应，抓拍率大幅度提高。 3.最高分辨率可达1280×1024/1920×1080(可选)@ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像。 | 2 | 台 | 1290 | 2580 |  |
| 2 | 雷达 |  | 2 | 套 | 650 | 1300 | 16b0e1de9bf7fcf2ce9093605c07a01 |
| 3 | 电脑 | 1、CPU处理器：i5双核或8核处理器 2、专业主板 3、内存：≥16G DDR3; 4、硬盘：固态盘≥250G； 5、显示器：≥20英寸宽屏液晶显示器； 6、网卡：10/100/1000M自适应网卡；声卡；键盘；光电鼠标 | 1 | 台 | 3200 | 3200 |  |
| 4 | 显示器 | LED显示器 | 1 | 台 | 700 | 700 |  |
| 5 | 加密狗 |  | 1 | 个 | 100 | 100 |  |
| 6 | 网络交换机 | 5口 | 2 | 台 | 150 | 300 |  |
| 7 | PVC管 |  | 300 | 米 | 1.5 | 450 |  |
| 8 | 控制卡 |  | 2 | 张 | 280 | 560 |  |
| 9 | 模组 |  | 4 | 张 | 160 | 640 |  |
| 10 | 移改道闸 |  | 1 | 项 | 2800 | 2800 |  |
| 11 | 电源线 |  | 500 | 米 | 4 | 2000 |  |
| 12 | 网线 |  | 1 | 箱 | 650 | 650 |  |
| 13 | 花圃整改 |  | 1 | 项 | 1800 | 1800 |  |
| 14 | 石墩 |  | 4 | 个 | 160 | 640 |  |
| 15 | 光纤 |  | 600 | 米 | 1.3 | 780 |  |
| 16 | 布线工资 |  | 800 | 米 | 4 | 3200 |  |
| 17 | 移机 |  | 1 | 项 | 3200 | 3200 |  |
| 18 | 零星辅材 |  | 1 | 项 | 300 | 300 |  |
| 19 | 总价大写： 贰万伍仟贰佰 元整；小写： 25200 元。 | | | | | | |
| 1.报价包含产品制造、运输、抽样检测、损耗、安装、售后服务等一切费用。 | | | | | | | |

附件 2 ：比选申请文件格式

比选申请书

三明城发绿城物业服务有限公司（比选人）：

1.经研究并充分理解城投金澜湾一期室外停车场采购改造项目比选公告的各项条款及要求后，我公司对你公司的城投金澜湾一期室外停车场采购改造项目比选提出申请。我公司将接受并遵守比选公告所规定的各项条款，并提供以下比选申请文件：

（1）比选申请人基本情况表；

1. 授权委托书（如有）；
2. 其他证明文件。

2.我公司承诺如下：

（1）我公司及其拟派出的人员未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况或处于从业限制期限内。

（2）我公司在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内按照比选公告规定及要求与比选人签订合同；

（3）我公司所提交信息材料、比选材料、证明文件真实可靠，并对其真实性承担相应的法律责任。

联系地址：

联系人：

联系电话：

比选申请人：（盖单位公章）

            日期： 年 月 日

**2-1.比选申请人基本情况表**

**比选申请人基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比选申请人全称 |  | | |
| 资质等级及业务范围 |  | | |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 比选申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 职工人数 |  |
| 基本情况简介： | | | |

比选申请人： （*盖单位公章*）

法定代表人或其委托代理人： （*签字或盖章*）

日期： 年 月 日

**★注意：**

**1.须附上营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、通过全国企业信用信息公示系统网址：www.gsxt.gov.cn查询结果的截图，并加盖单位公章；**

**2.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准；否则为证书无效进行评定。**

**2-2.授权委托书（如有）**

授权委托书

本人 （姓名）系 （比选申请人名称）的法定代表人，现授权委托我公司职工 （姓名）、 （身份证号码）为我公司全权代理人，以本公司名义参加 （比选项目名称）为比选活动。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我公司均予以承认。

申请单位：  （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日

**★注意：**

**1.比选申请人须提供委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。**

**2-3.其他证明文件**

其他证明文件

## **评价办法中要求提供的或比选申请人认为需要提供的证明文件，在此处提供。比选申请人提供的证明文件应内容清晰、真实有效，所有复印件均应加盖比选申请人单位公章。**

附件 3 ：报价函格式

报价函

|  |  |
| --- | --- |
| 比选项目名称 |  |
| 比选申请人名称 |  |
| 报价（不含税） | 人民币（大写） 元整（小写：¥ ） |
| 服务期限 |  |
| 备注 | 后附分项报价表 |

申请单位：  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日

**★注意：**

1. **报价函（含分项报价表）应独立密封。**
2. **封套密封处应加盖比选申请人单位公章，并在封套上注明：①比选项目名称；②比选申请人名称；③“报价函”字样；④“在 年 月 日 时 分（比选公告规定的比选时间）前不准启封”字样。**

分项报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 不含税单价 | 合计（元） | 图片 |
| 1 | 识别机 | 识别车牌大小范围可达到60像素到400像素。 1.识别车牌亮度、对比度动态范围大；支持识别车牌一定程度的倾斜。 2.支持智能3D降噪、夜间自动增强技术，支持图像预处理技术、宽动态，支持快速连续触发响应，抓拍率大幅度提高。 3.最高分辨率可达1280×1024/1920×1080(可选)@ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 雷达 |  | 2 | 套 |  |  | 16b0e1de9bf7fcf2ce9093605c07a01 |
| 3 | 电脑 | 1、CPU处理器：i5双核或8核处理器 2、专业主板 3、内存：≥16G DDR3; 4、硬盘：固态盘≥250G； 5、显示器：≥20英寸宽屏液晶显示器； 6、网卡：10/100/1000M自适应网卡；声卡；键盘；光电鼠标 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 显示器 | LED显示器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 加密狗 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 6 | 网络交换机 | 5口 | 2 | 台 |  |  |  |
| 7 | PVC管 |  | 300 | 米 |  |  |  |
| 8 | 控制卡 |  | 2 | 张 |  |  |  |
| 9 | 模组 |  | 4 | 张 |  |  |  |
| 10 | 移改道闸 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 11 | 电源线 |  | 500 | 米 |  |  |  |
| 12 | 网线 |  | 1 | 箱 |  |  |  |
| 13 | 花圃整改 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 14 | 石墩 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 15 | 光纤 |  | 600 | 米 |  |  |  |
| 16 | 布线工资 |  | 800 | 米 |  |  |  |
| 17 | 移机 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 18 | 零星辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 19 | 总价大写： 元整；小写： 元。 | | | | | | |
| 1.报价包含产品制造、运输、抽样检测、损耗、安装、售后服务等一切费用。 | | | | | | | |